Инструкция

по охране труда при работе с тканью

*1. Общие требования безопасности*

1. К выполнению работ с тканью допускаются лица, прошед­шие медосмотр и инструктаж по охране труда. К выполнению ра­бот с тканью учащиеся допускаются с 1 класса.
2. Опасные производственные факторы:
* - уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без на­перстка;
травмирование рук при неаккуратном обращении с ножница­ми и при работе на швейной машине;
* поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.
1. При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: халат х/б или фартук, косынка. При работе на электриче­ской швейной машине используется диэлектрический коврик.
2. При получении учащимся травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить постра­давшего в лечебное учреждение.
3. После выполнения работ с тканью тщательно вымыть руки с мылом.
4. *Требования безопасности перед началом работы*
	1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
	2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
	3. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектриче­ского коврика на полу около машины.
5. *Требования безопасности во время работы*
	1. Хранить иголки и булавки в определенном месте, не остав­лять их на рабочем столе.
	2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавка­ми, ни в коем случае не брать иглы и булавки в рот.
	3. Шить иголками только с наперстком.
	4. Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.
	5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкну­тыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.
	6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной ма­шины.
	7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.
	8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.
	9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
6. *Требования безопасности в аварийных ситуациях*
	1. При неисправности в работе швейной машины работу пре­кратить, отпустить педаль пуска швейной машины и сообщить учителю. Работу продолжать после устранения неисправности.
	2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а собрать все части, показать учителю и выбро­сить в урну.
	3. При получении травмы оказать первую помощь пострадав­шему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
7. *Требования безопасности но окончании работы*
	1. Отключить электрическую швейную машину от сети.
	2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в по­рядок рабочее место.
	3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил(а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_