Контрольно-тестовые материалы

по профессионально – трудовому обучению

профиль «Швейное дело»

для обучающихся 7 класса.

1. Часть А задания с выбором одного верного ответа.

Часть В задания на определение соответствия, исключения лишнего.

Часть С задания продолжи высказывание; установление последовательности операций.

1. Время выполнения контрольной работы 40 минут.
2. Оценивание контрольного теста:

Часть А -1 балл,

Часть В -2 балла,

Часть С -3 балла.

**Критерии оценки:**

10-13 баллов – отметка «3»

14-18 баллов – отметка «4»

19-21 балла – отметка «5»

Ключ к тесту

|  |  |
| --- | --- |
| задания | ответ |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | а |
| 6 | а |
| 7 | в |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | а |
| 11 | б |
| 12 | в |
| 13 | а |
| 14 | 315426 |
| 15 | 1627435 |

 Ф.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Часть А**

***Инструкция:* Выбери единственный верный ответ.**

1. Процесс получения пряжи

 а) ткачество

 б) прядение

 в) отделка ткани

1. Наилучшую тепловую защиту организма человека обеспечивают

 а) льняные ткани

 б) шерстяные ткани

 в) хлопчатобумажные ткани

1. Терморегулятор утюга служит

 а) для включения утюга

 б) для выключения утюга

 в) для изменения нагрева утюга

1. К гигиеническим свойствам тканей относится

 а) прочность

 б) гигроскопичность

 в) осыпаемость.

1. Выбери краевой шов

 а) шов вподгибку с закрытым срезом

 б) запошивочный шов

 в) стачной

1. Временно соединить две детали прямыми стежками

 а) сметать

 б) наметать

 в) заметать

1. Полоска ткани, один срез которой собран в сборку

 а) рюш

 б) волан

 в) оборка

1. Шаговый и средний срез пижамных брюк можно обработать

 а) запошивочным швом

 б) швом вподгибку

 в) накладным швом

1. Расстояние от одного прокола иглы до другого называется

 а) стежок

 б) строчка

 в) шов

1. Отрицательным свойством тканей из шерстяных волокон является

 а) пылеёмкость

 б) хорошая гигроскопичность

 в) хорошая воздухопроницаемость

**Часть В**

***Инструкция:* Исключи лишнее**

1. Исключи **несуществующую** складку.

 а) односторонние

 б) разносторонние

 в) бантовые

 г) встречные

1. Исключи лишнюю мерку при построении чертежа прямой юбки.

 а) Ст

 б) Дст

 в) Сш

 г) Сб

1. Выбери модель, соответствующую чертежу. а) б)  в)

 

|  |  |
| --- | --- |
| Указать цифрами линии юбки. | линия низа-линия талии-боковая линия-линия середины детали-линия бедер-вытачка - |

**Часть С**

***Инструкция:*** Установи последовательность

1. Укажи цифрами(1, 2, 3, 4, 5) последовательность пошива прямой юбки, состоящей из цельнокроеных полотнищ.

 Обработка вытачек – 1

 Обработка нижнего среза –

 Обработка боковых срезов –

 Утюжка готового изделия –

 Обработка пояса –

 Обработка застежки –

 Обработка верхнего среза –