Спектрометры ионизирующих излучений используются в дозиметрии и радиометрии как приборы, дающие информацию об энергетическом спектре источников излучений.

В зависимости от вида ионизирующего излучения спектрометры подразделяются на α-, β-, γ- и нейтронные, а от применяемого блока детектирования - на полупроводниковые, ионизационные, сцинтилляционные, магнитные.

Блок детектирования содержит спектрометрический детектор, высоковольтное питание детектора и систему обеспечения нормальной работы детектора (охлаждения, вакуума и пр.) . Сигнал с детектора должен быть пропорционален энергии частиц или квантов, поглощенных в детекторе. Детектор должен обладать достаточно хорошим энергетическим разрешением.

Перед работой спектрометры градуируют с помощью набора образцовых спектрометрических источников со строго известными энергетическими характеристиками. В зависимости от решаемых задач источники для градуировки спектрометров выбираются Близкими по спектру к исследуемым спектрам.