|  |
| --- |
| **Тренажёр по теме «Сравнение величин». 4 класс** |
| 302 м2 5дм2 \* 9 а 50 м2 | 67 га \* 607 а 32 м2 |
| 58 000 см3 \* 85 дм3 | 780 000 дм \* 807 км |
| 3 600 а \* 36 га 15 а | 32 м3 \* 320 000 см3 |
| 50 т 80 ц \* 5 080 кг | 976 450 000 см \* 907 км |
| 30 002 см2 \* 3 м2 2 см2 | 306 ц 50 кг \* 30 т 650 кг  |
| 74 070 м \* 740 км 70 м | 15 м 79 дм \* 300 дм  |
| 45 900 кг \* 45 ц 900 кг  | 90 т 34 кг \* 9 340 кг |
| 431 960 000 мм \* 431 км 960 м | 460 074 см \* 35 км 74 м |
| 4 т 32 кг \* 432 ц | 320 га 702 м2  \* 3 290 а |
| 20 037 дм \* 200 м 37 дм | 58 км 83 дм \* 570 083 дм |
| 9 км2 \* 8 400 000 м2 | 40 000 см3 \* 4 м3 |
| 123 678 м \* 123 км 78 дм | 69 400 г \* 6 ц 940 г |
| 5 ц 800 г \* 508 кг | 60 дм3 \* 600 000 мм3 |
| 6 м2 500 см2 \* 650 дм2 | 707 ц 430 г \* 77 400 кг |
| 305 089 дм \* 30 км 5 089 дм | 44 200 м2 \* 442 а 520 дм2  |
| 4 т 5 кг \* 450 ц | 60 000 см3 \* 600 л |
| 3 800 м \* 3 км 80 дм | 53 960 000 см \* 539 км 60 м |
| 884 мм \* 88 дм 4 мм | 45 га 4 а \* 450 000 м2 |
| 9 м 2 5 дм2 \* 950 дм2 | 40 т 302 кг \* 403 ц 2 кг |
| 45 900 кг \* 45 ц 900 кг | 5 030 087 дм \* 50 км 5 087 дм |
| 8 000 л \* 80 дм3 | 30 дм3 \* 3 000 000 мм 3 |
| 8 т 200 кг \* 82 ц | 40 т 505 кг \* 450 ц 6 кг |
| 75 см 8 мм \* 7 м | 80 050 000 г \* 80 т 50 кг |
| 750 м3 \* 75 000 дм3 | 300 900 дм \* 3 км 90 м |
| 12 км 45дм \* 12 000 м | 6 га \* 607 а 32 см2 |